Tube number in layer

0 20 40 60

m) μ Y residual (

-20 -10 0 10 20 0.5 * ( RO Bot - HV Top )