MASK angle calibration

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

0 10 20 30 40 50 60 Y 3D (mm)

X RASNIK (um)