Tube

50 100 150 200 250 300 350 400

Maximum drift time [ns]

700

750

800

850

900

950 Tmax per tube BOL002 (chapos 4)

ML1 ML2

0

0 819

Tube

50 100 150 200 250 300 350 400 t0 [ns]

-150

-145

-140

-135

-130

-125

-120

-115

-110

-105

-100

T0 per tube BOL002 (chapos 4)

ML1 ML2

0

0

-133

Tube

50 100 150 200 250 300 350 400 entries

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

T0 entries BOL002 (chapos 4)

ML1 ML2