\documentclass[a4paper,twoside,12pt]{report}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{amssymb}

\DeclareGraphicsExtensions{.epsi,.eps,.ps,.eps.gz,.ps.gz,.gif,.epsi.gz}
\DeclareGraphicsRule{.ps.gz}{eps}{.ps.bb}{`gunzip -c #1}
\DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{eps}{.eps.bb}{`gunzip -c #1}  

\begin{document}

\noindent \textbf{Wat kun je zeggen over een geleider?}

Een schets van de situatie:
\begin{figure}[h]
\center
\includegraphics[width = 4.5 in]{lijntje.ps}
\end{figure}

\begin{description}
\item{a)} Stel, dat op een geleidende draad de ladingsverdeling uniform is. Als je dan op punt $P$, dus op driekwart van de lijn, een lading zou zetten zal deze een kracht ondervinden. De kracht geleverd door de ladingsverdeling tussen $-a$ en $P$ op de lading wordt gecompenseerd door de kracht op de lading geleverd door het lijnstukje tussen $P$ en $a$. Het resterende stukje lijn, tussen $a$ en $b$ wordt niet gecompenseerd en zal een netto kracht uitoefenen op de lading.
\item{b)} De volgende criteria zijn van toepassing op een geleider:
	\begin{itemize}
		\item Het \emph{electrisch veld} binnen een geleider is nul, en de electrische veldlijnen staan loodrecht op het oppervlak van de geleider.
		\item De \emph{electrische potentiaal} binnen een geleider is constant.	
	\end{itemize} 

\end{description}



\end{document}