Een electrisch veld

Het electrisch veld rond een puntlading heeft de (alom bekende) vorm: ⃗E(⃗r) = Q 4πϵ_0 ⃗r r^3 De rotatie van dit veld (even de constanten buiten beschouwing gelaten) geeft:

⃗∇ × ⃗E(⃗r) = ∂_x ∂_y ∂_z × x (x^2+y^2+z^2)^32 y (x^2+y^2+z^2)^32 z (x^2+y^2+z^2)^{32}

= ∂_y (_z (x^2+y^2+z^2)^32 ) − ∂_z (_y (x^2+y^2+z^2)^32 )

∂_z (_x (x^2+y^2+z^2)^{32} ) − ∂_x (_z (x^2+y^2+z^2)^{32} )

∂_x (_y (x^2+y^2+z^2)^32 ) − ∂_y (_x (x^2+y^2+z^2)^32 )

= −3zy (x^2+y^2+z^2)^52 −^{−3yz} (x^2+y^2+z^2)^52 −3xz (x^2+y^2+z^2)^52 −^{−3zx} (x^2+y^2+z^2)^52 −3yx (x^2+y^2+z^2)^52 −^{−3xy} (x^2+y^2+z^2)^52 = 0